**Kantsteinar, kröfugildi og leiðbeiningar**

### a) Verksvið

Hér er hægt að skrá nánar um verksviðið en fram kemur í verkþáttaskrá, t.d. staðsetningu steina o.frv..

### b) Efniskröfur

Ef nota skal forsteyptar einingar skal lýsa þeim hér nánar.

### c) Vinnugæði

Gera skal grein fyrir stærð kantsteins eða lögun (t.d. breidd og hæð ) og vísa uppdrátt.

### e) Nákvæmiskröfur, mælingar

Velja skal mesta frávik frá láréttum fleti, m.t.t. umferðarmagns (ÁDU) skv. töflu hér að neðan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vegtegund** |
| **ÁDU ≥ 2000** | **2000≤ ÁDU ≥ 400** | **ÁDU ≤ 400** |
| Mesta frávik kantsteins(mælt hornrétt frá miðlínu) | ± 20 mm | ± 40 mm | ± 50 mm |

### f) Uppgjör - Mælieiningar

Uppgjör og mælieining skal vera samkvæmt þeim verkþætti sem valinn er úr verkþáttaskrá.