## Fylling -leiðbeining

a)

**Nánari lýsing verksviðsins** gæti verið hvar skuli taka efni í fyllingar og leggja í veginn, t.d. milli hvað stöðva o.s.frv., sem kæmi þá í textan undir nánari lýsing.

c)

Ef ekki er hægt að nota efni eða það er ónotæft er hér hægt að gera gerin fyrir því hvað skuli gera við það, t.d. aka sþví á tiltekinn losunarstað.

d)

**Þjöppun.** Ef velja á tiltekna aðferð til að sýna fram á þjöppun er t.d hægt að gera það hér með vísan í númer prófunaraðferða í d lið í almennu lýsingunni. Velja skal:

1 fyrir plötupróf,

2a) með talningu yfirferða með tilraunaþjöppun,

2b) með talningu yfirferða og þjöppunartilhögun, sbr. töflu 3.6 í efnisgæðariti Vg.

3 með kvörðuðum mæligildum úr þjöppumæli.

**Tíðni plötuprófa;** Tíðni plötuprófsmælinga, m.t.t. fjölda þungra ökutækja, skal velja samkvæmt töflu hér að neðan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fjöldi þungra ökutækja** | **Tíðni mælinga** |
| ÁDUÞ ≥400 | *Á 100 m bili* |
| ÁDUÞ ≥100 | *Á 300 m bili* |
| ÁDUÞ <100 | *Á 500 m bili* |

e)

**Leyfð frávik í hæð og lagþykkt**. Velja skal gildi fyrir frávik í hæð og lagþykkt m.t.t. umferðarflokks skv. meðfylgjandi töflu, sbr. töflu 3-7 í efnisgæðariti Vg.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Fjöldi þungra ökutækja, ÁDUþ** |
| **≥100** | **<100** |
| Stök mæling | Meðaltal | Stök mæling | Meðaltal |
| Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði (mm) | *+40 / -40* | *+20/-30* | *+60/-60* | *+30/-50* |
| Leyfð frávik frá hönnuðu yfirborði sprengds bergs (mm) | *+100/-100* | *30/-30* | *+100/-100* | *30/-50* |