**Efnisyfirlit**

[Aðrar fyllingar – Almenn lýsing 1](#_Toc7005245)

[34.1 Fláafleygar 2](#_Toc7005246)

[34.11 Fláafleygar, efni úr skeringum 2](#_Toc7005247)

[34.12 Fláafleygar, efni úr námum 2](#_Toc7005248)

[34.2 Fyllingarefni í hljóðdeyfigarða 2](#_Toc7005249)

[34.8 Ónothæfu efni jafnað á losunarstað 2](#_Toc7005250)

Aðrar fyllingar – Almenn lýsing

a) Verksvið

Verksviðið er gerð fyllingar, annarra en vegfyllingar. Innifalið er nauðsynlegur undirbúningur undirstöðu, þ.m.t. stöllun, losun efnis (nema ef um er að ræða berg), ofanýtingu, afstífingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis, útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun.

b) Efniskröfur

Efnið skal ekki vera mosi, hrís, torf eða stórgrýti og það má ekki innihalda snjó eða ísklumpa.

c) Vinnugæði

Efnið skal leggja þannig út að sem mest þjöppun náist og ekki verði um missig af völdum eftirþjöppunar að ræða.

Þar sem breyting verður á halla vegfláa skal hún framkvæmd þannig að að hornið milli flálínunnar og láréttrar línu breytist jafnt á 20 m lengd vegarins.

Ef efni glatastvið gerð fyllingar skal verktaki leggi til annað nothæft efni í staðinn.

d) Prófanir

Úttektarmælingar skal gera á svæði sem eðlilegt er að mæla sem eina heild. Fjöldi mælipunkta miðast við að hægt sé að magntaka fyllinguna af nægilegri nákvæmni.

e) Nákvæmniskröfur, þolvik

Halli fláa(vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram kemur á uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar línu og fláalínu), þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa skulu ekki víkja meira en ±150 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa.

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því.

34.1 Fláafleygar

a) Um er að ræða útgröft, geymslu, afstífingu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis í fláafleyga *[nánari lýsing]*

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m3

34.11 Fláafleygar, efni úr skeringum

a) Um er að ræða útgröft, geymslu, afstífingu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga *[nánari lýsing]*

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m3

34.12 Fláafleygar, efni úr námum

a) Um er að ræða útgröft, geymslu, afstífingu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning efnis, jöfnun og þjöppun efnis úr námum í fláafleyga *[nánari lýsing]*

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m3

34.2 Fyllingarefni í hljóðdeyfigarða

a) Um er að ræða losun efnis í skeringu í vegstæðinu eða í námu, ámokstur, flutning og frágang í hljóðdeyfigarða *[nánari lýsing]*

e) Frávik frá hannaðri hæð er *[gildi]*

Frávik á yfirborði fláa, mælt með 3m réttskeið er *[gildi]*

f) Magn til uppgjörs miðast við frágengið rúmmál efnis.

Mælieining: m3

34.8 Ónothæfu efni jafnað á losunarstað

a) Um er að ræða losun efnis í skeringu jafnað á losunarstað *[nánari lýsing]*

f) Uppgjör miðaðs við uppmælt rúmmál efnis frágengnu á losunarstað.

Mælieining: m3