**Umferðareyjar - leiðbeining**

a) Verksvið

Hér getur komið nánari lýsing á verksviði.

b) Efniskröfur

Ef gerðar eru frekar kröfur til gróðurmoldar eða að jarðvegsbæta þurfi hana skal því lýst hér, t.d. hvert pH-gildi (sýrustig) skuli vera, t.d. á bilinu 5-7 og hvort blanda skuli efsta lag hennar áburði, af hvaða tegund og magn það skuli þá vera.

Tilgreina skal sáðblöndu ef sá skal grasfræi.

Ef gerðar eru frekar kröfur til túnþakna skal lýsa þeim hér.

Tilgreina skal gerð steina í steinlögn. Hellur/steinar í steinlagðar hraðahindranir og niðurtektir skal vera slitsterkur (flokkur I) og gerður fyrir álgsflokk IV

c) Vinnugæði

Ef verktak skal sjá um umhirðu eftir að þökur eru lagðar eða þær lagðar seint að hausti skal það koma fram hér, fjölda skipta og sláttuhæð.

Ef gerð er krafa um sérstakan frágang eða aðferðir við gerð umferðaeyja skal því lýst t.d. að umhverfis brunna sem standa í eyjum, umhverfis ljósastólpa, umferðaljósastólpa og svelgi skal verktaki nota fornsteinsfleyg til þess að hringleggja umhverfis þar sem það á við.

f) Uppgjör - Mælieiningar

Uppgjör og mælieining skal vera samkvæmt þeim verkþætti sem valinn er úr verkþáttaskrá.