**Efnisyfirlit**

[Almenn umferðarmerki - Almenn lýsing 1](#_Toc492601571)

[76.1 Umferðarmerki. 2](#_Toc492601572)

[76.12 Uppsetning umferðarmerkja 2](#_Toc492601573)

[76.121 Uppsetning undirstöðuröra merkja 3](#_Toc492601574)

[76.13 Almenn umferðarmerki, efni 3](#_Toc492601575)

[76.14 Upplýst umferðarmerki 3](#_Toc492601576)

[76.141 Upplýst umferðarmerki, uppsetning 3](#_Toc492601577)

[76.142 Upplýst umferðarmerki, efni 3](#_Toc492601578)

[76.15 Færsla umferðarmerkja 3](#_Toc492601579)

[76.16 Viðhald umferðarmerkja 4](#_Toc492601580)

[76.2 Vegvísar 4](#_Toc492601581)

[76.21 Uppsetning vegvísa, ein stöng 4](#_Toc492601582)

[76.22 Uppsetning vegvísa, tvær undirstöður 4](#_Toc492601583)

[76.23 Uppsetning vegvísa, þrjár undirstöður 4](#_Toc492601584)

[76.24 Uppsetning vegvísa, skiltabrýr 4](#_Toc492601585)

[76.25 Vegvísar, efni 4](#_Toc492601586)

[76.251 Skiltabrýr, efni 5](#_Toc492601587)

[76.26 Viðhald vegvísa 5](#_Toc492601588)

Almenn umferðarmerki - Almenn lýsing

a) Verksvið

Verksviðið er uppsetning umferðarmerkja og skilta. Innifalið er allt efni og öll vinna við uppsetningu merkja og skilta.

b) Efniskröfur

Umferðarmerki skulu uppfylla er fram koma í reglugerð nr. 289/1995 með síðari breytingum.

Umferðarmerki skulu uppfylla kröfur um gæði og endingu sem fram koma í Handbók um umferðarmerki sem er aðgengileg á heimasíðu Vegagerðarinnar,  
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/umferdarmerki/

Lágmarksendurskin umferðarmerkja skal vera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Litur | Hvítur | Gulur | Rauður | Blár |
| Ný skilti (cd/lx/ m2) | 50 | 35 | 10 | 2 |
| Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/ m2) | 35 | 25 | 7 | 1 |

Rör skulu almenn vera 76,1 x 3,62 mm heitgalvanhúðuð með a.m.k. 0,05 mm þykkri galvanhúð og þeim lokað að ofan með áskrúfaðri hettu eða plasthettu.

c) Vinnugæði

Við uppsetningu umferðarmerkja skal taka mið af Handbók um umferðarmerki sem  
aðgengileg er á áðurnefndri vefslóð og handbók um uppsetningu umferðarmerkja sem  
aðgengileg er á vefslóðinni <http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir-og-vidhald/vinnustadamerkingar>

Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá skal snúa þeim svo þau sjáist fyrr.

Umferðarmerki skal fest á rör. Rörið skal festa niður á þar til gerða undirstöðu þannig að hægt sé að taka upp eða skipta um það án þess að raska jarðvegi. Undirstaðan skal að jafnaði ná 1,0 - 1,2 m niður í jörð, þar sem því verður við komið. Ef ekki er unnt að grafa eða reka reka undirstöðu svo langt niður skal undirstaða steypt niður. Í lausum jarðvegi skal undirstaða vera steypt og grafa fyrir henni a.m.k. 0,8 m niður fyrir jarðvegsyfirborð. Tryggja skal að rör geti ekki snúist í festingu eftir uppsetningu.

e) Nákvæmniskröfur

Stólpar skulu ekki hallast meira en 5 gráður.

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m.

76.1 Umferðarmerki.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum þ.e.a.s. viðvörunarmerkjum A01.11 - A99.11, bannmerkjum B01.11 - B33.41, boðmerkjum C01.11 - C16.11, upplýsingamerkjum D01.11 - D18.21, þjónustumerkjum E01.11 - E09.31, akreinamerkjum G01.11 - G10.51 og undirmerkjum J01.11 - J50.11  *[lýsing komi hér]*

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.12 Uppsetning umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum *[tilgreina merki].*

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.121 Uppsetning undirstöðuröra merkja

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og efni við uppsetningu á undirstöðurörum fyrir umferðarmerki *[tilgreina merki]*

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.13 Almenn umferðarmerki, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í almenn umferðarmerki *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda umferðarmerkja.

Mælieining: stk.

76.14 Upplýst umferðarmerki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu upplýstra umferðarmerkja *[tilgreina merki]*

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk.

76.141 Upplýst umferðarmerki, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu upplýstra umferðarmerkja *[tilgreina merki]*

c) Staðsetning umferðarmerkja er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk.

76.142 Upplýst umferðarmerki, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem þarf til uppsetninga á upplýstum umferðarmerkjum *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk.

76.15 Færsla umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við færslu umferðarmerkja *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda færðra merkja.

Mælieining: stk.

76.16 Viðhald umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald umferðarmerkja *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldinna merkja.

Mælieining: stk.

76.2 Vegvísar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á vegvísum, þ.e.a.s. gerð F01-F31 ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli. .  *[lýsing komi hér]*

c) Staðsetning vegvísa er gefin á uppdráttum *[númer]*

Festa skal rör *[lýsing]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.21 Uppsetning vegvísa, ein stöng

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísum á einni stöng ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.22 Uppsetning vegvísa, tvær undirstöður

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísum á tveimur undirstöðum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.23 Uppsetning vegvísa, þrjár undirstöður

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísum á þremur undirstöðum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk.

76.24 Uppsetning vegvísa, skiltabrýr

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á skiltabrúm ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður skiltabrúnna *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna skiltabrúa.

Mælieining: stk.

76.25 Vegvísar, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu vegvísa. Innifalið er vegvísir, festingar, og undirstöður *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegvísi.

Mælieining: stk.

76.251 Skiltabrýr, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu á skiltabrúm. Innifalið er vegvisar, skiltabrúin sjálf og undirstöður *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við frágengna skiltabrú.

Mælieining: stk.

76.26 Viðhald vegvísa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald vegvísa *[tilgreina merki]*

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldinna leiðarmerkja.

Mælieining: stk.