**Efnisyfirlit**

[Frágangur fláa og -vinnusvæðis - Almenn lýsing 1](#_Toc86211958)

[77.1 Frágangur fláa 1](#_Toc86211959)

[77.22 Frágangur svæða við hlið vegar 2](#_Toc86211960)

[75.23 Útjöfnun gamals vegar 2](#_Toc86211961)

Frágangur fláa og -vinnusvæðis - Almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn innifelur alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa, bæði skeringa og fyllinga, svæða við hlið vegar og námusvæða ásamt sáningu í þessi svæði..

b) Efniskröfur

c) Vinnugæði

Allar ójöfnur skulu jafnaðar eins vel og unnt er. Gæta skal þess að gengið sé þannig frá öllum veggögnum, s.s. umferðarmerkjum, vegvísum, vegriðum og brunnum, þannig að ekki stafi hætta af þeim t.d. við útafakstur eða bílveltur. Óheimilt er að vinna við frágang fláa með vinnutækjum á vegyfirborði eftir að útlögn efra burðarlags hefst.

Vinnusvæði og námur skulu jöfnuð og frágengin. Svæðin skulu hreinsuð, jöfnuð og afvötnuð þannig að yfirborð þeirra verði jafnt og snyrtilegt og án hauga, hryggja og stalla..

d) Prófanir og mælingar

e) Nákvæmnikröfur - Þolvik

Halli fláa (vegfláa, fyllingarfláa eða skeringarfláa) má ekki vera brattari en fram kemur á uppdráttum, en allt að 15% flatari (hlutfall af gráðum mældum milli láréttrar línu og fláalínu), þó þannig að lega og breidd skurða breytist ekki. Einstakir staðir fláa skulu ekki víkja meira en ±100 mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa, og slík frávik eru einungis heimil ef þau hafa ekki áhrif til hins verra á útlit vegarins..

Ef mælingar sýna frávik umfram leyfileg mörk skal verktaki bæta úr því.

Þar sem breyting verður á halla vegfláa skal hún framkvæmd þannig, að hornið milli fláalínunnar og láréttrar línu breytist jafnt á 20 m lengd vegarins. Mesta leyfilega frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa er 100 mm.

77.1 Frágangur fláa

a) Um er að ræða alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa skeringa og fyllinga ásamt skurðbotni *[lýsing komi hér]*

c) *[lýsing, tilv. í uppdrætti]*

f) Þrátt fyrir ákvæði kafla 6.7 Magntölur og uppgjör, miðast uppgjör við hannaðan frágenginn fláaflöt mældan eftir yfirborði fláa (ekki lárétt)..

Mælieining: m

77.22 Frágangur svæða við hlið vegar

a) Um er að ræða alla jöfnun og frágang, á svæðum við hlið vegar sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð. *[nánari lýsing]*

c) *[lýsing, tilv. í uppdrætti].*

Glitmerki skal setja á vegrið með *[lýsing komi hér]* m millibil*.*

f) Uppgjör miðast við uppmælt flatarmál frágengins flatar.

Mælieining: m

75.23 Útjöfnun gamals vegar

a) Um er að ræða alla vinnu við útjöfnun gamalla vega. Verktaki skal jafna út eldri vegi sem afleggjast. *[nánari lýsing]*

c) Jafna skal svæðið (þ.m.t. vegrásir) þannig að það falli að umhverfinu og þannig að ekki myndist uppistaða eða lægð í núverandi vegstæði *[nánari lýsing].*

f) Uppgjör miðast við frágengið flatarmál útjafnaðs vegar.

Mælieining: m