**Efnisyfirlit**

[Útsetningar og framkvæmdamælingar - Almenn lýsing 1](#_Toc492602161)

[04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar 1](#_Toc492602162)

Útsetningar og framkvæmdamælingar - Almenn lýsing

a) Verksvið

Verksviðið er útsetningar og framkvæmdamælingar. Innifaldar eru allar nauðsynlegar útsetningarmælingar vegna verksins. Kostnað vegna annarra mælinga skal innifela í einingaverðum viðkomandi tilboðsliða, sjá kafla 6.6. í útboðslýsingu þessari. Í verkþættinum felst einnig að fjarlægja alla hæla og stikur í verklok.

c) Vinnugæði

Verktaki fær afhent rafræn útsetningargögn til að setja mannvirkið út, þ.e. þrívíð hnit allra sniðpunkta eins og þeir eru skilgreindir í fylgiskjali í útboðslýsingu ásamt upplýsingum um fastmerki eða marghyrningspunkta sem finna má í útboðsgögnum.

Veglínur (plan og hæðarlegu) og hönnunaryfirborð eru afhentar á LandXML formi (format er Version 1.1 eða nýrra).

Verkkaupi leggur fram lista yfir hnit og hæðir fastmerkja en ábyrgist ekki önnur merki, sem kunna að vera á svæðinu. Við útsetningar skal nota mælitæki og mælingaaðferð sem tryggir nauðsynlega nákvæmni útsettra punkta í hæð og plani sbr. kröfur um nákvæmni eins og þær eru tíundaðar í kafla 6.3 hér að framan.

Verktaki skal verkkaupa afrit af öllum útreikningum og öðrum gögnum, er hann útbýr til útsetninga.

04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar

a) Um er að ræða útsetningar og framkvæmdamælingar *[nánari lýsing]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af hendi eftir því sem verki miðar áfram.

Mælieining: HT