**Tillaga að flokkun teikninga Vegagerðarinnar skv. fyrirmynd handbókar Statens vegvesen nr R700**

**A** Forsíða og teiknignaskrá

**B** Afstöðumynd og yfirlitsmynd (planmynd og langsnið)

**D** Grunnmynd/langsnið

**E** Vegamót, tengingar, áningastaðir, keðjunarplön, þjónustugáttir o.fl.

**F** Kennisnið (ræsasnið, raunsnið, veguppbygging o.fl.)

**G** Staðalteikningar (vegrið, ræsi o.fl.)

**H** Veitur, lagnir og dren

**I** Raflagnir og línur

**J** Sérteikningar (t.d. frágangur kantsteina, stoðveggja o.fl.)

**K** Burðarþolsteikningar (brýr og undirgöng)

**L** Yfirborðsmerkingar og skilti (varanlegar og vinnustaðateikningar)

**M** Umferðarljósastýring

**N** Veglýsing

**O** Landmótun og gróður

**P** Magndreifirit

**R** Hæðarlínur hannaðs yfirborðs vegar

**S**

**T** Þrívíddarteikningar

**U** Þversnið

**V** Jarðtækni

W Landeigendateikningar

**X** Efnistaka, námur og önnur mannvirki umhverfis veg

**Y** Áfangaskipting

**Þ** Rofvarnir

**Æ**

**Ö**

*Sheet fyrir útboðsteikningar bera heiti skv. bókstaf teikningaflokks og raðnúmer innan flokks*

Dæmi:

A-01 Forsíða

A-02 Teikningaskrá

B-01 Afstöðumynd

B-02 Yfirlitsmynd

D-01 Grunnmynd/langsnið stöð 5000-6000

D-02 Grunnmynd/langsnið stöð 6000-7000

E-01 T-vegamót við XXXX

E-02 Hringtorg við XXXX

E-03 Áningastaður við XX

F-01 Raunsnið í ræsi

F-02 Kennisnið í veg C8, D og kantskeringar

F-03 Uppbygging vega

…o.s.frv.

**Tillaga að nafngiftum módela**

\_lagnir

\_loftmyndir\_lágflug

\_loftmyndir\_háflug

\_hæðarlinur\_0,5 m

\_hæðarlinur\_1 m

\_jarðtækni

\_namur

\_texti\_1:4000

\_texti\_1:10000

\_veglinur\_101\_1:4000

\_veglinur\_101\_1:2000

\_sérteikningar (módel fyrir alla hluti sem eru óháðir hnitsetningu í plani, t.d. kennisnið, þversnið í ræsi, frágangur kantsteina o.fl. Skipulagt innan módels t.d. með því að draga ramma utan um hvern flokk fyrir sig og skrifa skýringu fyrir ofan. Við gerð útboðsteikninga er módelið sótt sem reference og sá flokkur sýndur sem við á hverju sinni)