## Aðrar fyllingar - leiðbeining

a)

Nánari lýsing verksviðsins gæti verið hvar hvaðan efnið í fyllingar komi, t.d. úr skeringum eða aðkeyrðu efni. sem kæmi þá í textan undir nánari lýsing.

e)

Hægt að setja inn eftirfandi gildi fyrir hjóðdeyfigarða, nema annaðs sé ákveðið.

|  |  |
| --- | --- |
| Frávik frá hannaðri hæð (mm) | -0 /+ 200 |
| Frávik á yfirborði fláa, mælt með 3m réttskeið (mm) | 200 |